附件1

家庭养老床位适老化智能化改造指导清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类   型 | 设备功能及基本要求 |
| 1 | 网络连接设备 | 保证信号传输稳定 |
| 2 | 紧急呼叫设备 | 可安装在卧室、卫生间、淋浴间等位置，支持网络连接，防水易操作，数据实时反馈 |
| 3 | 生命体征监测设备 | 支持网络连接，动态监测和记录呼吸、心率等参数，发现异常自动提醒，数据实时反馈 |
| 4 | 活动监测设备 | 安装红外、微动等设备，支持网络连接，老人实时活动监测 |
| 5 | 地面防滑 | 卫生间、淋浴间、厨房等区域铺设防滑垫或进行表面防滑处理 |
| 6 | 安全扶手 | 在卫生间、洗浴区等区域安装扶手 |
| 7 | 起夜灯 | 智能感应、亮度适中 |
| 8 | 淋浴椅 | 配置淋浴椅，避免老人滑倒，提高安全性 |
| 9 | 床边护栏（抓杆） | 配置床边护栏（抓杆），辅助老人起身、上下床 |